**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування замовника: **Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Первомайський професійний коледж»**

Місцезнаходження замовника: **55210 Україна, Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ вулиця Корабельна, будинок 20/2**

Ідентифікаційний код замовника: **05537302**

Категорія замовника: **пп.3 ч. 4 ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі")**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Система витяжних повітропроводів, код згідно  ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  - 42520000-7 - Вентиляційне обладнання*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги (за Особливостями), ID № UA-2025-11-26-012079-a

**Розмір бюджетного призначення:** **200000,00 грн. з ПДВ** згідно з кошторисом на 2025 рік

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** **200000,00 грн. з ПДВ**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

У зв’язку з розширенням штату замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент».**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

1. **Детальний опис предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Система витяжних повітропроводів, код згідно  ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  - 42520000-7 - Вентиляційне обладнання** |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | **42520000-7 - Вентиляційне обладнання** |
| Місце поставки товару | 55210 Україна, Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ вулиця Корабельна, будинок 20/2 |
| Строк поставки товару | до 20.12.2025 року включно |

**2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування* | *Код ДК 021:2015  номенклатурної позиції* | *Кількість* | *Од. виміру* |
|  | **Система витяжних повітропроводів** | **42521000-4** | 1 | компл. |

**3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:**

Учасник повинен запропонувати систему витяжних повітропроводів для припливно-витяжної вентиляції та видалення зварювального диму.

Технічні характеристики:

Загальна довжина повітропроводів – 130 м

Матеріал – оцинкована сталь

В комплекті повинні бути витратні матеріали для підключення до двох припливно-витяжних установок AEROSTART-EC-CF до 13 зварювальних столів, і до 13 витяжних модулів. Кріплення повітропроводів, системи іскрогасіння і балансування. Для забезпечення якісної роботи додати 2 витяжних вентилятора з витратою повітря не менше 3500 м. куб.